Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

 МБДОУ детский сад № 34, Приморский край, г. Артем, Фрунзе, 12

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1 | Автобусная остановка не оборудована, нет выделенной пешеходной дорожки, нет схем движения к объекту, на второй остановке высота площадки составляет (0,4 м), нет пандуса, ограждения. | С, У,К, О, Г | Привести в соответствие.Выделить маршрут к объекту по ул. Фрунзе протяженность 300мУстановить на остановке схему движения к объекту. | Капитальный ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 2 | Путь движения на территорию покрыт асфальтовым покрытием. Общая протяженность маршрута к объекту от остановки до МБДОУ -300 м. Маршрут движения по всей протяженности имеет частичное разрушение асфальтового покрытия. Для инвалидов группы К,О,С отсутствует нескользящее покрытие. Нет мест для отдыха и ожидания помощи. | С, О, К,У,Г | Привести в соответствие. Произвести ремонт и установку альтернативного покрытия. Определить места отдыха. | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Территория д/сада, прилегающая к зданию, не имеет возможности для обустройства автостоянки и парковочных мест | С, К, О, Г, У | Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Остановка общественного городского транспорта «Пианино» не оборудована и не доступна для МГН. Отсутствует линия безопасности. Отсутствует схема движения к объекту. Отсутствие тактильных плит, выделенной пешеходной дорожки, пандуса На маршруте движения отсутствуют места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи | С,К, Г, О,У | Установка тактильных плит на пути следования, выделение пешеходной зоны, установка схем движения к объекту, пандуса. Организация мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории | Капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ | - | 4-7 | Капитальный ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению; В ходе проведенного анализа территории, прилегающей к зданию(участку) выявлен ряд несоответствий требованиям, определяющим доступность всем категориям инвалидов.

Необходимо привести в соответствие и выполнить следующие работы;

-оборудовать автобусную остановку.

 -выделить маршрут к объекту по ул. Фрунзе 12;

-установить на остановке схему движения к объекту;

-произвести ремонт и установку альтернативного покрытия;

-определить места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ детский сад № 34, Приморский край, г. Артем, пл. Фрунзе, 12

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - |  - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 3 | Высота входной площадки – 0,1 м, размер входной площадке 1.5-1.5м. Отсутствует козырек над площадкой, водоотвод, подогрев поверхности покрытия нет противоскользящего покрытия. Рядом с дверью установлен домофон на высоте 1.5 м. | С, О, Г,К,У. | Привести в соответствие.Установить козырёк и водоотвод над входной площадкой.Произвести ремонт поверхности покрытия входной площадки и установить противоскользящее покрытие. | Капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2 | 4 | Входная дверь соответствует размерам, но не имеет смотровых панелей и контрастной маркировки.Ширина створки металлической двери более 90 см.Ручка металлическая без нажимного действия На входной двери отсутствует доводчик.Нарушена конструкция двери, деформация дверного пролёта. | С, К, У,О, Г | Привести в соответствие.Произвести замену входной двери в соответствии с требованиями. | Капитальный ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 5 | Покрытие тамбура оборудовано керамической плиткой. Отсутствует грязезащитное покрытие и углубление для его установки, имеется порог внутри тамбура со стороны входной двери -5см. | С,К,У,О, Г | Привести в соответствие.Произвести ремонт полового покрытия с установкой грязезащитного слоя и уклона со стороны входной двери. | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Главный вход в здание доступен для всех категорий инвалидов. Знаки доступности не установлены, вход не выделен цветом.Отсутствует навес и водоотвод.Имеются повреждения поверхности покрытия.Противоскользящее покрытие отсутствует. Входная дверь соответствует размерам ,но не имеет смотровых панелей и контрастной маркировки.. отсутствует грязезащитное покрытие и углубление для его установки. Со стороны входной площадки перед дверью имеется порожек высотой 5 см. | С, О, Г,К,У | Привести в соответствиеУстановить навес и водоотвод с размерами входной площадки.Произвести ремонт поверхности покрытия входной площадки и установить противоскользящее покрытие. | Капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание  | ДУ | - | 8-9 | .Капитальный ремонт |

\* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В процессе проведенного обследования входа (входов) в здание МБДОУ дет.сад. №34 выявлено:

1.Главный вход в здание со стороны ул. Фрунзе доступен для всех категорий инвалидов.

2.Фунционально-планировочные элементы; входная площадка( перед дверью); дверь( входная),тамбур входной имеют несоответствие требованиям доступности или отсутствуют совсем.

Для обеспечения доступности всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие работы;

-Установить поручни наружной площадке;

-Произвести ремонт поверхности покрытия входной площадки;

-Произвести замену входной двери в соответствии с требованиями;

-Произвести ремонт полового покрытия с установкой грязезащитного слоя и уклона со

стороны входной двери.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ детский сад № 34, Приморский край, г. Артем, Фрунзе 12

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, музыкальный зал, физкультурный зал) | есть | - | 7-8 | Половое покрытие в вестибюле керамическая плитка. По общему коридору лежит линолеум. Ширина коридора 1..3м. Отсутствует нескользящее покрытие. Не выделена зона отдыха и ожидания. Дверь из тамбура в вестибюль не распашная, порог (5см) | К, О, Г, С, У | Привести в соответствие.Заменить половое покрытие, выделить зоны отдыха и ожидания. Установить дверь без порога. | Капитальный ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | 9-10 | Лестницы бетонные, лестничные пролёты покрыты гладкой керамической плиткой, горизонтальные части поручня на одном уровне с маршем лестницы, ширина марша лестницы 1,10 м., отсутствуют рельефные обозначения на этаже, а так же предупредительные полосы об окончании перил. | О, С, К, Г, У | Требуется контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, удлинение горизонтальной части поручня лестницы.  | Капитальный ре**м**онт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Отсутствует | К,О,У,Г,С | Нет технической возможности для установки. |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | отсутствует | К,О,У,Г,С | Нет технической возможности для установки. |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 6 | Ширина дверных проемов, 0,75 м.,  | О, К, Г, С, У | Требуется расширение дверных проемов и замена дверных блоков,  | Капитальный ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Отсутствие тактильных плит на путях эвакуации.  | С, У, Г, О, К, | Привести в соответствие.Установить пандус на пути эвакуации с первого этажа здания. Со 2 этажа для установки пандуса для эвакуации нет технической возможности. | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне  |  |  |  | Половое покрытие линолеум. Лестницы бетонные. Пролеты покрыты гладкой керамической плиткой, горизонтальные части поручня на одном уровне с маршем лестницы, ширина марша лестницы 1,10 м., отсутствуют рельефные обозначения на этаже, а так же предупредительные полосы об окончании перил. Перепад высоты пола 0,03м. Лифт отсутствует. Ширина дверных проемов, 0,75 м.. Отсутствуют тактильных плит на путях эвакуации. | С,У,Г,О,К | Требуется замена полового покрытия. Требуется контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, удлинение горизонтальной части поручня лестницы, установка пандуса, расширение дверных проемов и замена дверных блоков. Требуется установка тактильных плит. | Капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Путь движения внутри здания | ДУ |  | 10-28 | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: Обследования и анализируя состояние пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) выявлено, что свободный доступ в места общего пользования и обслуживания имеется только на первом этаже.

Вместе с тем выявлен ряд несоответствий, для устранения которых и свободного доступа населения и инвалидов всех категорий необходимо выполнить следующие работы до адаптации объекта;

-заменить половое покрытие, определить зоны отдыха и ожидания;

-установить безпороговые двери, заменить дверные блоки;

-произвести ремонт ступеней, замену поручней;

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ детский сад № 34, Приморский край, г. Артем, Фрунзе, 12

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 12-16 | обслуживание детей-инвалидов происходит в группе на 1 этаже с проходом в музыкальный зал, санузел. Дверные проёмы не выделены контрастным цветом, дверные ручки другого цвета Отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, отсутствуют кнопки вызова. Дверной проём менее 90 см. Нет специального детского оборудования. Выключатели и розетки находятся на высоте 1,5м. | С, К,Г,У, О | Привести в соответствие.Выделение контрастным цветом дверного проёма. Установить кнопку вызова, опорные поручни, крючки для костылей. Расширить дверной проём.Приобретение специального детского оборудования. | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зональная форма обслуживания | нет | - | - |  |  | Нет технической возможности |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - |  |  | . |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Мест специально выделенных для инвалидов и зон специализирующего обслуживания нет, обслуживание детей-инвалидов происходит в группе на 1 этаже с проходом в музыкальный зал, санузел. Дверные проёмы не выделены контрастным цветом, дверные ручки другого цвета. Отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, отсутствуют кнопки вызова. Дверной проём менее 90 см. Нет специального детского оборудования. | К,О,Г,У |  Привести в соответствие.Необходима замена дверных блоков.Приобретение специального детского оборудования. |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Кабинетная форма обслуживания | ДЧ-И (Г,О,У,С) ВНД(К) | - | 22-24 | Капитальный ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для обеспечения доступа к зоне обслуживания инвалидов передвигающихся на коляске требуется расширение дверных проёмов.

Необходима информация тактильная, световое табло.

Для устранения требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

МБДОУ детский сад № 34, Приморский край, г . Артем, Фрунзе, 12

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

МБДОУ детский сад № 34, Приморский край, г. Артем, Фрунзе, 12

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения |  |  |  |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

 МБДОУ детский сад № 34, Приморский край, г. Артём, ул. Фрунзе, 12

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 17,18,19 | В кабине рядом с унитазом не предусмотрены крючки для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней, унитазы не имеют опору для спины, у двери отсутствуют специальные знаки, слив с ручным кнопочным управлением находится на бачке, отсутствует система тревожной сигнализации. | О,К, С,Г,У | Привести в соответствие | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная раздевалка) | есть |  | 16 | В раздевалке рядом со шкафами для детской одежды не предусмотрены крючки для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней, у двери отсутствуют специальные знаки, отсутствует система тревожной сигнализации, Отсутствие тактильных плит Отсутствуют световые средства информации и сигнализации об опасности,  | О,К,С,Г,У | Привести в соответствие | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | В кабине рядом с унитазом не предусмотрены крючки для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней, унитазы не имеют опору для спины, у двери отсутствуют специальные знаки, слив с ручным кнопочным управлением находится на бачке, отсутствует система тревожной сигнализации. В раздевалке рядом со шкафами для детской одежды не предусмотрены крючки для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней, у двери отсутствуют специальные знаки. Отсутствие тактильных плит, покрытие тамбура оборудовано гладкой керамической плиткой. | К,О,У,Г,С, | Привести в соответствие. | Капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (С,У,Г) ВНД(К,О) |  | 17-21 | Капитальный ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: Обследуя и анализируя состояние санитарно-гигиенических помещений учреждения выявлено отсутствие санитарно –гигиенических помещений специально оборудованных для МГН и инвалидов.

Для обеспечения доступности всем категориям населения и инвалидов всех групп необходимо провести капитальный ремонт с приведением в соответствие с требованиями к санитарно-гигиеническим помещениям, приобретение специализированного оборудования.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

 МБДОУ детский сад № 34, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе 12

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - |  | На объекте отсутствует; оборудование, позволяющее получать информацию инвалидам по слуху, зрению ;-кнопка вызова помощи;-индивидуальная петля, пиктограмма для инвалидов по слуху;-тактильные системы информации и сигнализации об опасности;-размещение информации на контрастном фоне. | К,О,У,Г,С | Привести в соответствие с требованиями. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | есть | - |  | Система оповещения пожарной сигнализации | К,О,С,У,Г | Соответствует.Систематическое обслуживание пожарной сигнализации |  |
| 6.3 | Тактильные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | На объекте отсутствует;-оборудование позволяющее получать информацию инвалидам по слуху, зрению;-кнопка вызова помощи;-индукционная петля, пиктограмма для инвалидов послуху;-тактильные системы информации и сигнализации об опасности;-размещение информации на контрастном фоне | К,О,С,У,Г | Привести в соответствие с требованиями. | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на обьекте | ДУ | - | - | индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

На объекте отсутствует; -оборудование, позволяющее получать информацию инвалидам по слуху, зрению;

-кнопка вызова помощи;

-индукционная петля, пиктограмма для инвалидов по слуху;

-тактильные системы информации и сигнализации об опасности;

-размещение информации на контрастном фоне.

Для обеспечения доступности всем категориям населения и инвалидов всех групп необходимо систему информации на объекте привести в соответствие с требованиями, приняв индивидуальное решение и проведя текущий ремонт.